Załącznik nr 3 do ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej  – 1 szt.


Model/ typ oferowanego urządzenia:
  ……………………………………………………………..
                                                                                         (wypełnia Wykonawca) 

Producent/ firma:
……………………………………………………………….
                                                                   (wypełnia Wykonawca)  

Cena jednostkowa brutto: ……………………….. zł  w tym podatek VAT w stawce 23% 


	 
	Wymagane minimalne parametry i funkcje 
	Parametr wymagany 
	Parametr oferowany TAK lub lepszy *

	Ogólny opis zamówienia: Należy dostarczyć paczkowarkę wody pitnej. Urządzenie służy do pakowania i dystrybucji wody, co zapewnia szybki i wygodny dostęp do niej w sytuacjach awaryjnych. Woda zasilająca paczkowarkę, poddawana jest wstępnej filtracji, a następnie dezynfekcji promieniami UV. Przygotowana w ten sposób woda dozowana jest do automatycznie odwijanej zdezynfekowanej folii, która przy pomocy paczkowarki jest formowana i zgrzewana do postaci rękawa, a następnie zamkniętych worków. Urządzenie musi być wyposażone  w przenośnik taśmowy, który umożliwi automatyczny i bieżący odbiór przygotowanych woreczków. Urządzenie powinno zapewnić możliwość nanoszenia na powierzchnię worków daty przydatności do spożycia lub rozlewu. Sterowanie urządzeniem powinno być zapewnione  poprzez pulpit operatorski. Paczkowarka  w wersji Automatycznej. Paczkowarkę należy wyposażyć w oddzielny przedział elektryczny, gdzie zlokalizowana będzie rozdzielnia główna, panel sterujący oraz gniazdo zasilające. Nie dopuszcza się montażu rozdzielnicy głównej, gniazda ani panelu w przedziałach wspólnych z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania folii.

	Charakterystyka Automatycznej Paczkowarki Wody Pitnej – 1 szt.

	
	Fabrycznie nowa z rocznika nie starszego niż 2026 
	TAK 
	

	
	Ciśnienie przyłącza 2-5 bar
	TAK 
	

	
	Reduktor ciśnienia ręczna regulacja do 2-3 bar
	TAK 
	

	
	Maksymalna wydajność min 1200 szt/h
	TAK 
	

	
	Ręczna regulacja wydajności
	TAK 
	

	
	Przyłącze energetyczne 400V
	TAK
	

	
	Przenośnik taśmowy min. 150cm
	TAK
	

	
	Typ orurowania Stal nierdzewna gat. min 304
	TAK
	

	
	Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej grubości minimum 1,4 mm
	TAK
	

	
	Kolor naturalnej stali nierdzewne
	TAK
	

	
	Czujnik obecności folii – zatrzymanie przepływu wody w przypadku braku folii
	TAK
	

	
	Kółka transportowe z blokadą
	TAK
	

	
	Posiada oddzielny przedział elektryczny dla Rozdzielnica główna, gniazda i panel (nie są zamontowane wspólnie z częścią hydrauliczną, mechaniczną lub przygotowania foli )
	TAK
	

	
	Datowanie worków
	TAK
	

	
	Obsługa przez 1 osobę
	TAK
	

	
	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 100 kg folii
	TAK
	

	
	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 10 skrzyń transportowych 600x400x200MM w kolorze niebieskim
	TAK
	

	Worki do paczkownia wody pitnej

	
	Typ worków – zgrzewane automatyczne z folii PE*
	TAK 
	

	
	Objętość worków 0,3 – 1,4l
	TAK 
	

	
	Atest PZH Folii
	TAK 
	

	
	Szerokość folii 240-320 mm
	TAK 
	

	
	Grubość folii 60-100 µm
	TAK 
	

	Filtracja

	
	Filtracja wstępna mechaniczna
	TAK 
	

	
	Dezynfekcja chemiczna układu
	TAK 
	

	
	Dezynfekcja wody UV
	TAK 
	

	
	Dezynfekcja folii UV
	TAK 
	

	Atesty PZH

	
	Paczkowarki - do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
	TAK 
	

	
	folii (musi zawierać zapis: przeznaczony do paczkowania dla celów awaryjnego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przeznaczony do dezynfekcji promieniami UV)
	TAK 
	

	Raporty z badań foli wykonanych przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające uzyskanie wymaganych prawem wyników w zakresie

	
	oceny biofilmu zgodnie z PN-EN 16421:2015-01 (lub równoważne)
	TAK 
	

	
	organoleptyczne zgodnie z PN-EN 1622:2006 oraz PN-EN ISO 7027-1:2016-09 oraz PN-EN ISO 7887:2012+AP 1:2015-06 (lub równoważne)
	TAK 
	

	
	w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne)
	TAK 
	

	
	w zakresie migracji substancji organicznych zgodnie z PN-EN 12873 oraz PN-EN 1484:1999 (lub równoważne)
	TAK 
	

	
	w zakresie migracji metali i nieorganicznych składników zgodnie z PN-EN 17294-2:2024-04 (lub równoważne)
	TAK 
	

	Podstawowe parametry do monitoringu

	
	Przepływ wody
	TAK 
	

	
	Liczba wyprodukowanych worków z wodą
	TAK 
	

	
	Zasilanie
	TAK 
	








* UWAGA!
1) W powyższej tabeli kolumnę nr 4 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.
2) W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 4 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
3)Jeżeli w danej pozycji Wykonawca proponuje parametr odpowiadający minimalnym wymogom określonym przez Zamawiającego może ograniczyć się przy wypełnianiu wymaganej kolumny do sformułowania TAK. Jeżeli Wykonawca proponuje parametr lepszy zaleca się dokonanie opisu tego parametru.



Z poważaniem
2

